**泉州市中医院艾灸排烟设施安装和更换项目响应报价文件**

**投标人：（填写“全称”）**

**（由投标人填写）年（由投标人填写）月**

**报价一览表**

项目名称：泉州市中医院艾灸排烟设施安装和更换项目

投标人名称（加盖公章）： 货币单位：人民币/元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **规格要求** | **单位** | **数量** | **金额** | **合价** | **备注** |
| **9楼针一A区理疗室** | | | | | | | |
| 1 | 吊顶拆装加固 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 2 | 排烟风机 | 安装于吊顶内箱式静音型风机，噪音不大于50db 风量不小于1500m3/h, 额定电压：220V | 台 | 3 |  |  |  |
| 3 | PVC排烟管道 | PVC160管 | 米 | 16 |  |  |  |
| 4 | 集烟罩 | 烟罩采用加厚高透明亚克力环保材料，耐高温200度，尺寸不小于81cm\*54cm | 套 | 4 |  |  |  |
| 5 | 双滑轮包塑钢丝升降器 | 直径不小于2mm，长度2m | 套 | 4 |  |  |  |
| 6 | 调节风阀 |  | 个 | 4 |  |  |  |
| 7 | 铝箔管 | 专用耐高温双层复合金属铝箔制作一次成型。长250cm,管口直径10cm，可灵活来回伸缩功能，确保排烟通畅，不易折坏。 | 套 | 4 |  |  |  |
| 8 | 铝合金轨道 | 加厚，1.5m | 根 | 4 |  |  |  |
| 9 | 拆除玻璃及新装玻璃 | 钢化玻璃开孔 | 块 | 3 |  |  |  |
| 10 | 电源及开关面板 | BYJ2.5mm电线、PVC线槽线管、一开面板 | 路 | 5 |  |  |  |
| 11 | 静音排气扇 | 规格：600\*600 | 台 | 2 |  |  |  |
| 12 | 排气扇管道 |  | 米 | 10 |  |  |  |
| 13 | 垃圾清理 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 14 | 辅材 |  | 批 | 1 |  |  |  |
| 小计： | | | | |  | | |
| **10楼B区妇科** | | | | | | | |
| 1 | 吊顶拆装加固 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 2 | 拆除原有风机及管道 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 3 | 排烟风机 | 安装于吊顶内箱式静音型风机，噪音不大于50db 风量不小于1500m3/h, 额定电压：220V | 台 | 2 |  |  |  |
| 4 | PVC排烟管道 | PVC160管 | 米 | 10 |  |  |  |
| 5 | 集烟罩 | 烟罩采用加厚高透明亚克力环保材料，耐高温200度，尺寸不小于81cm\*54cm | 套 | 4 |  |  |  |
| 6 | 双滑轮包塑钢丝升降器 | 直径不小于2mm，长度2m | 套 | 4 |  |  |  |
| 7 | 调节风阀 |  | 个 | 4 |  |  |  |
| 8 | 铝箔管 | 专用耐高温双层复合金属铝箔制作一次成型。长250cm,管口直径10cm，可灵活来回伸缩功能，确保排烟通畅，不易折坏。 | 套 | 4 |  |  |  |
| 9 | 铝合金轨道 | 加厚，1.5m | 根 | 4 |  |  |  |
| 10 | 金刚转孔 | 直径160 | 孔 | 1 |  |  |  |
| 11 | 电源及开关面板 | BYJ2.5mm电线、PVC线槽线管、一开面板 | 路 | 1 |  |  |  |
| 12 | 垃圾清理 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 13 | 辅材 |  | 批 | 1 |  |  |  |
| 小计： | | | | |  | | |
| **3楼中医工作室** | | | | | | | |
| 1 | 吊顶拆装加固 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 2 | 排烟风机 | 安装于吊顶内箱式静音型风机，噪音不大于50db 风量不小于1500m3/h, 额定电压：220V | 台 | 4 |  |  |  |
| 3 | PVC排烟管道 | PVC160管 | 米 | 30 |  |  |  |
| 4 | 集烟罩 | 烟罩采用加厚高透明亚克力环保材料，耐高温200度，尺寸不小于81cm\*54cm | 套 | 7 |  |  |  |
| 5 | 双滑轮包塑钢丝升降器 | 直径不小于2mm，长度2m | 套 | 7 |  |  |  |
| 6 | 调节风阀 |  | 个 | 7 |  |  |  |
| 7 | 铝箔管 | 专用耐高温双层复合金属铝箔制作一次成型。长250cm,管口直径10cm，可灵活来回伸缩功能，确保排烟通畅，不易折坏。 | 套 | 7 |  |  |  |
| 8 | 铝合金轨道 | 加厚，1.5m | 根 | 7 |  |  |  |
| 9 | 拆除玻璃及新装玻璃 | 钢化玻璃开孔 | 块 | 4 |  |  |  |
| 10 | 电源及开关面板 | BYJ2.5mm电线、PVC线槽线管、一开面板 | 路 | 4 |  |  |  |
| 11 | 垃圾清理 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 12 | 辅材 |  | 批 | 1 |  |  |  |
| 小计： | | | | |  | | |
| **1楼护理门诊** | | | | | | | |
| 1 | 吊顶拆装加固 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 2 | 拆除原有PVC管道 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 3 | 新装PVC排烟管道 | PVC160管 | 米 | 60 |  |  |  |
| 4 | 集烟罩 | 烟罩采用加厚高透明亚克力环保材料，耐高温200度，尺寸不小于81cm\*54cm | 套 | 3 |  |  |  |
| 5 | 双滑轮包塑钢丝升降器 | 直径不小于2mm，长度2m | 套 | 3 |  |  |  |
| 6 | 铝箔管 | 专用耐高温双层复合金属铝箔制作一次成型。长250cm,管口直径10cm，可灵活来回伸缩功能，确保排烟通畅，不易折坏。 | 套 | 3 |  |  |  |
| 7 | 垃圾清理 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 8 | 辅材 |  | 批 | 1 |  |  |  |
| 小计： | | | | |  | | |
| **7楼综合科B区理疗室** | | | | | | | |
| 1 | 吊顶拆装加固 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 2 | 拆除原有热水器、水龙头、成品泳池及修复封堵 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 3 | 排烟风机 | 安装于吊顶内箱式静音型风机，噪音不大于50db 风量不小于1500m3/h, 额定电压：220V | 台 | 2 |  |  |  |
| 4 | PVC排烟管道 | PVC160管 | 米 | 10 |  |  |  |
| 5 | 集烟罩 | 烟罩采用加厚高透明亚克力环保材料，耐高温200度，尺寸不小于81cm\*54cm | 套 | 4 |  |  |  |
| 6 | 双滑轮包塑钢丝升降器 | 直径不小于2mm，长度2m | 套 | 4 |  |  |  |
| 7 | 调节风阀 |  | 个 | 4 |  |  |  |
| 8 | 铝箔管 | 专用耐高温双层复合金属铝箔制作一次成型。长250cm,管口直径10cm，可灵活来回伸缩功能，确保排烟通畅，不易折坏。 | 套 | 4 |  |  |  |
| 9 | 铝合金轨道 | 加厚，1.5m | 根 | 4 |  |  |  |
| 10 | 拆除玻璃及新装玻璃 | 钢化玻璃开孔 | 块 | 2 |  |  |  |
| 11 | 电源及开关面板 | BYJ2.5mm电线、PVC线槽线管、一开面板 | 路 | 2 |  |  |  |
| 12 | 垃圾清理 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 13 | 辅材 |  | 批 | 1 |  |  |  |
| 小计： | | | | |  | | |
| **8楼针灸二区B区针灸室** | | | | | | | |
| 1 | 吊顶拆装加固 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 2 | 拆除原有风机及管道 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 3 | 排烟风机 | 安装于吊顶内箱式静音型风机，噪音不大于50db 风量不小于1500m3/h, 额定电压：220V | 台 | 8 |  |  |  |
| 4 | PVC排烟管道 | PVC160管 | 米 | 40 |  |  |  |
| 5 | 集烟罩 | 烟罩采用加厚高透明亚克力环保材料，耐高温200度，尺寸不小于81cm\*54cm | 套 | 12 |  |  |  |
| 6 | 双滑轮包塑钢丝升降器 | 直径不小于2mm，长度2m | 套 | 12 |  |  |  |
| 7 | 调节风阀 |  | 个 | 12 |  |  |  |
| 8 | 铝箔管 | 专用耐高温双层复合金属铝箔制作一次成型。长250cm,管口直径10cm，可灵活来回伸缩功能，确保排烟通畅，不易折坏。 | 套 | 12 |  |  |  |
| 9 | 铝合金轨道 | 加厚，1.5m | 根 | 12 |  |  |  |
| 10 | 金刚转孔 | 直径160 | 孔 | 3 |  |  |  |
| 11 | 电源及开关面板 | BYJ2.5mm电线、PVC线槽线管、一开面板 | 路 | 8 |  |  |  |
| 12 | 拆除玻璃及新装玻璃 | 钢化玻璃开孔 | 块 | 3 |  |  |  |
| 13 | 垃圾清理 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 14 | 辅材 |  | 批 | 1 |  |  |  |
| 小计： | | | | |  | | |
| 合计： | | | | | （含税） | | |
| 免费质量保修期： 年。 | | | | | | | |