附件3：
泉州市中医院口袋云台相机响应报价表
供应商名称（加盖公章）：                              货币单位：人民币/元
	序号
	技术规格及要求
	响应参数

（填写所提供产品对应的参数）

	1
	‌基本参数：功能：拍照片、拍视频、手持、防抖；机身尺寸：≤145mm×45mm ×35mm；机身重量：≤240g；机身材质：航空级铝合金+高强度耐磨PC
	

	2
	‌影像系统：传感器：1英寸CMOS传感器；有效像素：≥2000万；镜头：等效焦距20mm，最大光圈F2.0；对焦系统：全像素相位检测对焦（PDAF）；ISO范围：拍照50-6400，视频50-6400；色彩采样：10-bit，支持D-Log M、HLG色彩模式
	

	3
	‌视频性能：最高分辨率：4K (3840×2160)；最高帧率：4K@240fps，1080P@240fps；视频编码：H.264/H.265；防抖性能：三轴机械云台增稳，抖动抑制≤±0.005°；云台转动范围：平移范围≥-230°~+50°、俯仰-120°至70°、横滚±45°
	

	4
	‌显示与操作：屏幕：≥2.0英寸OLED 旋转触控屏；分辨率：≥556×314；亮度：≥800尼特；功能：支持智能横竖拍切换
	

	5
	‌音频系统：麦克风：内置3个麦克风，支持立体声收音；外接：支持DJI Mic 2无线麦克风；接口：3.5mm麦克风接口
	

	6
	‌存储与接口：存储：内置高速存储≥64GB，同时支持microSD卡扩展；数据接口：USB-C（支持充电、数据传输）；Wi-Fi：802.11a/b/g/n/ac（2.4G/5G）
	

	7
	‌电池与续航：电池类型：内置锂电池；续航时间：≥160分钟（1080P/24fps 模式）；充电：支持PD快充
	

	8
	‌智能功能：智能跟随 6.0：支持主体追踪、预构图跟随；延时摄影：支持移动延时、定向延时、自由延时；慢动作：支持4K/240fps高帧率慢动作；自动轴锁：关机自动锁定云台
	

	9
	‌配件及售后：主机×1；内存卡（≥128G，相机厂家推荐卡型号）；保护壳×1；手柄×1；三脚架×1；USB-C快充线×1；说明书×1；提供上门培训及≥2年整机质保服务，保障设备高效使用
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