附件2：
泉州市中医院数字照相机响应报价表
供应商名称（加盖公章）：                              货币单位：人民币/元
	序号
	技术规格及要求
	响应参数

（填写所提供产品对应的参数）

	1
	‌核心性能‌：搭载≥2610万像素APS-C画幅传感器，配备同级别高性能图像处理器，搭载升级相位检测对焦系统，对焦点覆盖范围≥全屏85%
	

	2
	‌连拍性能‌：机械快门连拍速度不低于8幅/秒，电子快门支持≥30幅/秒无间断连拍
	

	3
	‌视频拍摄‌：支持4K视频拍摄，采用不低于6.2K超采样生成4K视频；全高清拍摄≥240P，可实现≥10倍的慢动作重放
	

	4
	‌存储与续航‌：支持SD/SDHC/SDXC卡存储；专用可充电锂电池，CIPA标准静态续航不低于300张
	

	5
	‌配套设备‌：镜头：35mm f/2及同规格同级别的原厂大光圈定焦镜头，可通过原厂认证转接环实现全功能适配；内存卡：≥128G，读速≥200MB/s，写速≥100MB/s
	

	6
	保障：提供上门培训及≥2年整机质保服务，保障设备高效使用
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