附件1：
泉州市中医院专业数码单反相机响应报价表
供应商名称（加盖公章）：                              货币单位：人民币/元
	序号
	技术规格及要求
	响应参数

（填写所提供产品对应的参数）

	1
	图像传感器：搭载35.9×23.9mm全画幅背照式传感器，有效像素≥2400万，原生ISO范围不低于100-51200，满足海报印刷及高清传播需求
	

	2
	视频性能：支持4K 60p超高清视频拍摄，帧率≥30fps，内置≥5级5轴防抖系统，组成机身+镜头双防抖体系，解决活动现场手持拍摄抖动问题
	

	3
	操作适配：搭载侧翻式可翻转触控屏及全像素双核/相位检测高速自动对焦系统，对焦速度≤0.025秒，支持人眼、动物、车辆多主体实时追踪，适配室内低光、室外强光等多环境，快速捕捉动态场景
	

	4
	续航耐用：标配2块≥2200mAh电池，单块可拍≥1100张照片，支持外接电源；机身采用镁合金结构，具备防尘防水溅密封设计，适应户外、复杂活动场地等多元场景
	

	5
	镜头：≥FE16-25mm F2.8G全画幅大光圈超广角变焦G镜头，恒定F2.8大光圈覆盖16mm至25mm常用超广角焦段，支持对应机型的自动对焦与防抖联动；内存卡：≥128G，读速≥200MB/s，写速≥100MB/s
	

	6
	保障：提供上门培训及≥2年整机质保服务，保障设备高效使用
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