**泉州市中医院**

**电梯维修配件采购项目**

**市场调研响应报价文件**

**投标人：（填写“单位全称”）**

**联系人电话：**

**（由投标人填写）年（由投标人填写）月**

### 法定代表人授权书

泉州市中医院：

兹有 (投标供应商全称)的法定代表人 （姓名）授权 （被授权人姓名），代表本公司参加贵单位组织的项目投标活动，全权代表本公司处理投标过程的一切事宜，包括但不限于：投标、参与开标、签约等。投标供应商代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。投标供应商代表无转委权。特此授权。

本授权书仅对该项目有效，特此声明。

法定代表人签字：

被授权人签字：

联系电话号码：

供应商全称（加盖公章）：

年 月 日

附：**法定代表人、被授权人的身份证正反面复印件**

|  |
| --- |
| **要求：真实有效且内容完整、清晰、整洁。** |

**提醒：若供应商单位法人代表参加投标，则此页保留空白，仅提供法人身份证复印件。**

**投标承诺函**

致泉州市中医院：

根据贵方为电梯维修配件采购项目的市场调研邀请，我公司参与响应报价并作如下承诺：

一、我公司完全同意和接受“电梯维修配件采购”项目的一切规定和要求，愿意按该项目的要求参加投标。

二、我公司具备采购文件要求的条件，投标文件中所有关于投标人资格的文件、证明、陈述均是真实、准确的。若有违背，我公司承担由此而产生的一切后果。

　三、我公司承诺在投标报价时已充分考虑市场价格波动因素，在合同有效期限内完全按合同要求提供服务与结算。若有违背，我公司愿承担由此而产生的一切法律后果。

四、我公司承诺在该项目投标活动中，严格遵守法律法规，不向有关人员送现金、有价证券、支付凭证或其他实物。若有违背，我公司承担由此而产生的一切后果。

五、我公司承诺在该项目投标活动中，遵守政府采购法律法规和规章制度，维护采购市场秩序和公平竞争环境，按医院需求如实制定响应方案，不存在弄虚作假或恶意竞争等违规行为。

投标供应商全称（加盖公章）：

地址：

公司电话/传真：

投标代表签字： 联系电话：

日期：2025年 月 日

**报价一览表**

项目名称：电梯维修配件采购

投标人名称（加盖公章）：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 配件名称 | 型号 | 单位 | 价格（元） |
| 1 | 单梯外呼显示板 | LMTFC430L | 块 |  |
| 2 | 并联外呼显示板 | TFT560BT | 块 |  |
| 3 | 轿内显示板 | 无限风格中文 | 块 |  |
| 4 | 接触器 | 富士SC-E4 | 个 |  |
| 5 | 接触器 | SC-E2P | 个 |  |
| 6 | 控制板（程序小板） | AYT | 块 |  |
| 7 | 变频器 | LCRD404-LRU | 台 |  |
| 8 | 变压器 | BDA225AK2 | 个 |  |
| 9 | 抱闸 | DZD1-653 | 个 |  |
| 10 | 门机变频器 | DCSS5-E门机盒GBA | 个 |  |
| 11 | 轿顶电源 | RKP220/12X | 个 |  |
| 12 | 应急电池 | SR220 | 个 |  |
| 13 | 制动器开关 | 2-15GDA55 | 个 |  |
| 14 | 副门锁（门锁开关） | SEL1-A12P | 个 |  |
| 15 | 行程开关 | XAA177BW11370 | 个 |  |
| 16 | 行程开关 | UKS UKT | 个 |  |
| 17 | 厅门门滑块 | 橡胶 | 个 |  |
| 18 | 门锁 | 161 | 个 |  |
| 19 | DO2000门机编码器 | C50 | 个 |  |
| 20 | 门机马达 | YUP220-110 | 个 |  |
| 21 | 轿顶对讲 | NKT12(1-1) | 个 |  |
| 22 | 油杯（对重、轿厢） | 圆油盒 | 个 |  |
| 23 | 多摩川编码器 | TS5246N575 | 个 |  |
| 24 | 钢丝绳（不含更换工资） | 赛福天10MM | 米 |  |
| 25 | 限速器钢丝绳/条 | 赛福天8MM | 条 |  |
| 26 | 层门坠砣钢丝绳 | 3MM | 米 |  |
| 27 | 层门联动钢丝绳 | 3MM | 米 |  |
| 28 | 编码器 | DAA633AL1、AAA633AJ1 | 个 |  |
| 29 | 光幕 | OX-K6XAA24590AM8 | 套 |  |
| 30 | 缓冲器 | HYF80B | 个 |  |
| 31 | 缓冲器 | HYF275A | 个 |  |
| 32 | 平层感应器 | NC、HCL | 个 |  |
| 33 | 横流风扇 | FB-9B | 个 |  |
| 34 | 按钮 | BR27奥的斯专用 | 个 |  |
| 35 | 按钮线 | BR27奥的斯专用 | 条 |  |
| 36 | 地坑补偿装置 | OTIS | 个 |  |
| 37 | 底坑急停开关 | LA42J | 个 |  |
| 38 | 指令板 | RS32 | 块 |  |
| 39 | 门机传动轴 | DO2000型 | 个 |  |
| 40 | 层门三角锁 | OTIS | 个 |  |
| 41 | 层门触点 | OTIS 161 | 个 |  |
| 42 | 导轨油 | 百安18L/桶 | 桶 |  |
| 43 | 抱闸微动开关 | 83186 | 个 |  |
| 44 | 门锁整套 | OTIS 161 | 套 |  |
| 45 | 涨紧轮整套 | 定制 | 套 |  |
| 46 | 门电机 | DO2000型 | 个 |  |
| 47 | 对重靴衬 | OTIS | 个 |  |
| 48 | 井道灯 | 通用 | 个 |  |
| 49 | 平层光电开关 | CEDES | 个 |  |
| 50 | 检测开关 | CEDES | 个 |  |
| 51 | 对重大轮（不含更换工资） | 定制 | 个 |  |
| 52 | 五方通话主机电池 | 松下12V7AH | 个 |  |
| 53 | 门机皮带 | 15mm齿距S8M（带钢丝） | 条 |  |
| 54 | 地址板 | RS14 | 个 |  |
| 55 | 电梯筒灯 | 408c4w | 个 |  |
| 56 | 五方对讲应急电源 | RKP220/12D | 个 |  |
| 57 | 层门闭锁装置 | TY-161 | 套 |  |
| 58 | 涨紧轮开关 | UKS | 个 |  |
| 59 | 相序继电器 | K8DS-PH1 | 个 |  |
| 60 | 交流接触器 | SC-03/G | 个 |  |
| 61 | 交流接触器 | SC-N2 | 个 |  |
| 62 | 开关电源 | 2rem24045hq2 | 个 |  |
| 63 | 默纳克变型器 | NICE-L-C-4011 | 个 |  |
| 64 | 按钮 | A4N59820 | 个 |  |
| 65 | 双稳开关 | Mkg131 | 个 |  |
| 66 | 轿门锁开关 | DS-131 | 个 |  |
| 67 | 微科光幕 | WECO-917A61-AC220 | 套 |  |
| 68 | 导轨油 | 46号4.5L | 桶 |  |
|  | 1. 以上配件为暂定常用配件，根据现场实际使用情况，若损坏配件不在清单内另行报价。   2、保修期12个月起算时间为更换之日起算。 | | | |